{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价"],"not_rendered":{"images":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[6,1,7,1],[8,1,9,1],[10,1,11,1],[12,1,12,6],[13,0,13,7],[15,1,16,1],[18,1,18,6],[19,0,19,7],[25,4,27,4],[28,1,28,6],[29,0,29,7],[30,1,30,3],[31,1,31,3],[32,1,32,3],[33,1,33,3],[34,1,34,3],[35,1,35,3],[36,1,36,6],[37,1,37,5],[37,6,37,7],[38,0,38,7]]}
["报价清单"]
["项目名称：惠创未来城基础设施建设项目东侧弹性道路（北段）及北侧迁改工程"]
["一、道路工程检测"]
["序号","检测对象","检测项目","单位","工程量","检测数量","单价（元）","总价（元）"]
[{"$f":"ROW()-4","v":1},"24CM厚水泥混凝土（4.5MPa）","厚度","孔","2475㎡",3]
[{"$f":"ROW()-4","v":2},"20CM厚水泥混凝土（4.5MPa）","厚度","孔","252㎡",1]
[{"$f":"ROW()-4","v":3},"5%水泥稳定碎石（15CM）","压实度","点","2738㎡",3]
[4,null,"回弹弯沉","点","86.281m",10]
[5,"4%水泥稳定碎石（15CM）","压实度","点","2825㎡",3]
[6,null,"回弹弯沉","点","86.281m",10]
[7,"路基","压实度","点","翻挖深度2.5m处理面积1224㎡，分9层，每层6点",{"$f":"9*6","v":54}]
[8,null,"回弹弯沉","点","86.281m",10]
[9,"小计："]
["二、给排水管道工程检测"]
["序号","检测对象","检测项目","单位","工程量","检测数量","单价（元）","总价（元）"]
[1,"污水管道","压实度","点","94m",15]
[2,null,"闭水试验","米","94m",94]
[3,"雨、污水管道","压实度","点","498m",30]
[4,"小计："]
["三、原材料检测"]
["序号","检测对象","检测项目","单位","工程量","检测数量","单价（元）","总价（元）"]
[1,"水泥稳定碎石","无侧限抗压强度","组","5563㎡",2]
[2,"回填土","最大干密度、最佳含水率、土的承载比CBR","组","3593m³",1]
[3,"路面4.5MPa混凝土","抗折强度","组","644m³",1]
[4,"C20混凝土","抗压强度","组","174m³",1]
[5,"水泥","细度、标准稠度用水量、安定性、凝结时间、强度、胶砂流动度","组","820m³",1]
[6,"细集料","表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、氯离子含量、筛分","组",null,1]
[7,"粗集料","堆积密度、紧密密度试验、含泥量、泥块含量、筛分试验","组",null,1]
[8,"小计："]
["四、地基与基础检测"]
["序号","检测项目",null,null,"单位","检测数量","单价（元）","总价（元）"]
[1,"平板载荷试验",null,null,"试验点",3]
[2,"加荷体吊装运输费",null,null,"试验点",3]
[3,"轻型动力触探试验",null,null,"孔",10]
[4,"重型动力触探试验",null,null,"米",{"$f":"24*1.5","v":36}]
[5,"工程检测技术工作费",null,null,"项",1]
[6,"小计："]
["五","合计（第一项+...+第四项）："]
["说明：以上检测数量根据《惠创未来城基础设施建设项目东侧弹性道路（北段）及北侧迁改工程施工图》及相关技术规范计算，具体以实际检测数量为准。"]